{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,7],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[10,2,10,3],[10,4,10,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["计算机系视频采编实训室购置设备需求清单"]
["序号","物品名称","规格型号",null,"需求或主要技术参数",null,"单位","采购数量"]
[1,"高清摄像机","265×235×455mm（机身），265×240×460mm（含配件（镜头罩、镜头盖、麦克风、眼罩），不含握把带，包括突出部分）",null,"高清摄像机，支持无线控制。背照式（1/3.95）英寸Exmor R CMOS传感器；最大像素659万，有效像素614万。 12倍光学变焦，200倍数字变焦。 镜头特点，索尼G镜头；实际焦距 f=2.9-34.8mm；最大光圈 F1.8-F3.4；液晶屏尺寸 3英寸；液晶屏像素 约92万像素；取景器描述 0.39英寸，OLED，144万像素；对焦方式 自动对焦，手动对焦\n对焦范围 广角：10mm-无穷远，长焦：800mm-无穷远；快门描述 1/6-1/10000秒\n最低照明度 1.4流明（MAN 设置：SS 1/25 秒，Iris F1.8，增益 33dB）\n0.7流明（MAN 设置：SS 1/12 秒，Iris F1.8，增益 33dB）\n闪光灯1.0m/约 200lx（摄影灯）；内置LED灯0.5m/约800lx；照明角度：约 30°\n色温：约5500K\n录制格式 高清：兼容 MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0格式\n麦克风 内置（单向立体声驻极体电容式麦克风）\nNFC功能 支持；USB接口 USB2.0；AV端子 复合输出：BNC (x1)\n音频输出：RCA 针；HDMI接口 支持；机身存储容量 32GB；\n电池类型：锂电池（NP-F570）；\n产品重量 约3100g（含镜头罩，镜头盖，麦克风，眼罩，靴盖，NP-F570 电池）。\n附件：镜头罩，镜头盖，麦克风，眼罩，靴盖。每机加配两块原装NP-F570 电池，以及两个的电池充电器。每机配两张品牌32G SDHC记忆卡。\n",null,"台",2]
[2,"实验桌","160cm*100cm*74cm\n（长*宽*高）",null,"会议桌型实验桌。桌腿采用钢木结构,U型方管底架设计，中间的横拉杆加固。桌腿横梁采用焊接工艺，双横杠加固桌面底座架。桌腿三接桌面，采用三脚焊接，结合内六角长杆螺丝固定。桌腿使用黑色烤漆工艺。可调节防滑脚垫。桌面采用2.5cm 加厚板材，白枫色台面。桌含一层抽屉。",null,"张",10]
[3,"实验椅","40cm*55cm*77cm\n（整体长*宽*高）\n",null,"  培训椅款，金属部分采用国际标准1.2MM厚优质冷碳钢材焊接成型。椅子不可折叠，但可以摞迭放置。灰色椅面塑胶部分采用增强聚丙烯塑料。",null,"张",60]
[4,"有线交换机","440mm x 260mm x 44mm",null,"24个10/100/1000M自适应RJ45端口，2个千兆SFP光纤模块扩展槽。背板带宽达48Gbps。所有端口均具备线速转发能力。支持802.1x认证，VLAN划分及多级用户管理等功能，有效防范非法用户接入以及资源滥用问题。有端口安全功能，可自动将动态学习到的MAC地址与端口绑定，可限制每个端口最大学习到的MAC 地址数量，有效防范MAC 地址泛洪攻击。有端口限速功能，可对出入端口的数据流进行十个级别的速率限制，最小粒度可达64Kbps。",null,"台",1]
[5,"无线控制器","209mm x 126mm x 26mm",null,"5个10/100M RJ45端口。自动发现并统一管理吸顶式AP与面板式AP。实时监控AP工作状态，统一配置所有AP，统一升级AP软件，无线MAC地址白名单，无线网络与Tag VLAN绑定，隔离不同无线网络。",null,"台",1]
[6,"无线接入器","190mm x 170mm x30mm",null,"无线传输率：300Mbps。传输频段 2.4GHz-2.483GHz (中国)。吸顶/壁挂，安装灵活简便，802.3af/at标准PoE供电，不同环境选择不同工作模式，无线发射功率线性可调，支持8个SSID，轻松划分无线网络，内置独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP，维护简单。",null,"台",2]
[7,"电排","330mm x 65mm x 34mm",null,"插孔数量：5孔，额定功率：2500W。额定电压：250V，额定电流：10A。线长：3米。配置了5个新国标五孔插孔，孔间距最宽达到50mm。每一个插孔各有一个独立开关。带指示灯防电涌保护功能。负载功率总和超过额定功率自动保护。10度倾角坡面，方便拔插接口。内置双挂脚孔",null,"个",5]
[8,"视频切换器","30mm x 48mm x 85mm",null,"视频切换器2进1出，双向VGA切换器。适用液晶显示器。支持分辨率1920*1440。支持热插拔。切换方式：支持键盘热键切换。具有自动扫描功能。",null,"个",1]
[9,"连接网络的相关线材",null,null,"布置网络的配套电源线，插座，网络线路。",null,"批",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}