{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["采购明细"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"采购明细","index":0,"n_rows":62,"n_cols":6,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[41,4,41,5],[56,2,56,3],[57,2,57,3],[58,2,58,3],[59,2,59,3],[60,2,60,3],[61,2,61,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["计算机配件类耗材需求表"]
["1、计算机系需求"]
["序号","物品名称","参考规格型号","需求或主要技术参数","单位","采购  数量"]
[1,"网线","正品 TCL-罗格朗","Cat5e 纯铜线芯；305米/件","件",8]
[2,"水晶头",null,"Cat5e 纯铜触点","个",8000]
[3,"网络通断测线仪","正品 能手CHL-468","适用RJ45+RJ11接口；两档测试速度","个",10]
[4,"9V碳性电池","超霸（GP）","GP1604G-S1；10粒/盒","盒",3]
[5,"7号碱性电池","超霸（GP）","GP24AU-2IB20；20粒装","盒",3]
[6,"5号碱性电池","超霸（GP）","GP15AU-2IB20；20粒装","盒",3]
[7,"1号碱性电池","超霸（GP）","GP13AU-2IL2；2粒装","盒",5]
[8,"实训防护眼镜","3M","型号：10196或1711；功能：防冲击、防沙尘、 防飞溅、防雾","个",5]
[9,"寻线仪","美网","FL-MT6800；液晶显示屏幕；可测线长","个",5]
[10,"简易寻线仪","美网","FL-S2000；简易侧线寻线仪","个",5]
[11,"WD40除锈剂","WD-40","WD40/86400 除锈；清洁","瓶",5]
[12,"FTTH预埋式SC光纤冷接子",null,"电信级100支装","盒",5]
[13,"冷接工具包","AUA","工具包含：光纤切割刀、10公里打光笔、光功率、剥纤钳、皮线钳、定长器、酒精瓶、无尘纸、工具包","套",3]
[14,"手持式激光测距仪","宏诚科技（HCJYET)","型号：HT-307；量程：0.05m-70m；精度：+/-1.5mm；具备长度测量、面积测量、勾股间测、基准定时测量功能","个",3]
[15,"TF卡","闪迪（SanDisk）","型号：A1至尊高速移动；MicroSDHC UHS-I；容量：32GB；读取速度：98MB/s；传输标准：CLASS 10","片",5]
[16,"TF卡","闪迪（SanDisk）","型号：A1至尊高速移动；MicroSDHC UHS-I；容量：64B；读取速度：98MB/s；传输标准：CLASS 10","片",5]
[17,"带USB电源排插","飞利浦","型号：SPS2312K/93；\n接口：5孔*3位+USB供电*3位带开关；USB最大电流：2.4A；线长：1.8m；额定电流：10A；额定功率：2500W","个",5]
[18,"电源排插","飞利浦","接口：5孔*8位带开关；线长：3m；额定电流：10A；额定功率：2500W","个",5]
[19,"无线路由器","普联（TP-Link）","型号：TL-WR842N；传输频段：2.4GHz；传输速率：300M；尺寸（mm）：190mm x 133mm x 33mm；Wan口数量（百兆）：1个\nLan口数量（百兆）：4个；支持WDS无线桥接；传输标准：IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.3；IEEE 802.3u","个",5]
[20,"无线网卡","普联（TP-Link）","型号：TL-WN725N免驱版；接口：USB；无线速率：150Mbps；频率范围：2.4GHz；\n支持模拟AP功能；产品尺寸：28.5mm×15.9mm×10.8mm","个",5]
[21,"USB转RJ45网线接口","绿联（UGREEN）","型号：绿联20254；接口：USB3.0 RJ45网口；商品毛重：70.00g；","个",5]
[22,"USB集线器","优越者(UNITEK)","型号：Y-3056BK；接口：USB3.0；接口：1总线口分4口；","个",5]
[23,"USB3.0 延长线","优越者","型号：Y-C459BBK；支持标准：USB3.0；长度：2M；接口：USB3.0 AM/AF；","条",5]
[24,"TF接口读卡器","金士顿（Kingston）","型号：FCR-MRG2；兼容标准：USB2.0；特征：便携小巧","个",5]
[25,"单接口耳麦","华为","型号：AM116（升级版）白色；佩戴方式：入耳式；发声原理：动圈；线长：110CM；重量：80g；线型：双边等长线；\n音频接口：3.5毫米音频接口同时支持耳机与麦克风；支持线控功能","条",2]
[26,"双接口耳麦","魅耳","型号：AM116（升级版）白色；佩戴方式：入耳式；发声原理：动铁；重量：100g；线长：200CM；线型：双边等长线；音频接口：3.5毫米音频接口，耳机与话筒接口分开","条",2]
[27,"淘宝简易塑料椅",null,"材质：软塑料；高度：45-47厘米；特色：椅腿带连杆相连；形状：方形；颜色：蓝色","只",20]
[28,"便携式扩音器","索爱（soaiy）","型号：S-518；材质：塑料；理论功率：5W；阻抗：4Ω；信噪比：≥70dB；灵敏度：600mV±50mV；频响范围：120Hz~20KHz；接口：USB+3.5毫米音频接口；电源：锂电池3.7V/1500mAh；尺寸（cm)：87.5mm* 129mm*40mm；重量：225g；音源传输方式：无线","个",3]
[29,"电子翻页笔","得力（deli）","型号：2802p；重量：60g；支持激光笔、支持翻页功能；光源：红光；激光笔控制距离：20-49m","个",3]
[30,"Arduino开发套件","七星虫","配件系列：UNO R3正版豪华套件；平台：Arduino；\n配套零件收纳盒、教材书及视频教程；\n包括：1、原版UNO R3开发板1块；2、USB线1根；3、温湿度模块1个；4、超声波模块1个；5、人体感应模块1个；6、10K电位器1个；7、电机驱动芯片1个；8、4位共阴数码管1个；9、1位共阳数码管1个；10、红外遥控器1个；11、蓝白1602液晶1个；12、咪头1个；13、步进电机1个；14、直流电机1个；15、8*8LED点阵1个；16、按键＋按键帽各4个；17、102面包板1个；18、面包板线（约60根）1扎；19、9V电池盒1个；20、5V蜂鸣器1个；21、9g舵机1个；22、光敏电阻传感器1个；23、一体化红外接收头1个；24、5mm红外发射头1个；25、震动开关；26、霍尔传感器\n27、倾斜开关1个；28、热敏电阻传感器1个；29、薄膜矩阵键盘1个；30、1K电阻10个；31、10K电阻10个；32、330欧姆电阻10个；33、5mm红色led灯5个；34、5mm绿色led灯5个；35、5mm黄色led灯5个\n36、74HC138译码器1个；37、74HC164芯片1个；38、火焰传感器1个；39、DS1302时钟芯片1个；40、32.768时钟晶振1个；41、74HC595芯片1个；42、共阴RGB三色灯1个；43、交通灯模块1个；44、配套arduino书1本；45、风扇1个；46、大元件盒1个；47、配套资料光盘1个；48、木质收纳盒1个；49、W5100网络模块1个；50、LY-WIFI模块1个；51、电机驱动模块1个；52、UNO扩展板1个；53、I²C1602模块1个；54、摇杆模块1个；55、水位传感器1个；56、L293D电机驱动模块1个；57、蓝牙模块1个；58、时钟模块1个；59、触摸模块1个；60、2路继电器模块1个；61、土壤传感器1个；62、温度传感器1个；63、电解电容1个；64、三色led灯模块；65、arduino专用扩展板1个；66、3P端子线1根；67、4P端子线1根；68、升级储物盒1个；69、公母杜邦线10根；70、公对公杜邦线10根；","套",3]
[31,"有线鼠标","联想","型号：M120；类型：有线鼠标；颜色：黑色；工作方式：光电；接口：USB；分辨率：1000dpi；按键数：2+滚轮；线长：1.7m；尺寸（mm）：118*61*38；重量（g）：97","个",5]
[32,"无线键鼠套装","罗技（Logitech）","型号：MK275；颜色：黑色；传输方式：无线；键盘规格；接口：USB；尺寸：440mmx140mmx30mm；重量：480g；工作方式：光电；传输方式：无线；工作方式：光电；接口：USB；尺寸：100mmx58mmx34mm；重量：95g","套",3]
[33,"无线数字小键盘","新贵（Newmen）","型号：TK-025；传输方式：无线；接口：USB；尺寸：140mmx86mmx26mm；重量：180g","个",1]
[34,"金属灯架LM-2900GA/B","锐鹰（FALCONEYES）","LM-2900GA/B","个",4]
[35,"锐鹰LED平板灯专用柔光箱","锐鹰（FALCONEYES）","LP-2805系列柔光箱","个",2]
[36,"摄影柔光反光板RFR-4066SW","锐鹰（FALCONEYES）","柔光反光板RFR-4066SW","片",3]
[37,"hdmi数字高清线","优越者（UNITEK）","型号：Y-C137J；线长：1.5m；接口：HDMI；显现3D动画；支持音频回传通道；\n支持1080P","条",3]
[38,"2.5寸硬盘盒","飚王 SSK","型号：HE-V300；颜色：黑色；适用尺寸：2.5英寸；接口标准：USB3.0；内部接口：SATA接口；电源：额定功率支持运行固态硬盘；尺寸：124(L)×77.6(W)× 12.4(H)mm；重量：0.12kg","个",3]
[{"$nulls":3},"当前页小计：",{"$error":"#REF!"}]
[39,"3.5寸硬盘盒","飚王 SSK","型号：HE-G130；颜色：黑色；适用尺寸：3.5英寸；外部接口：USB3.0；内部接口：SATA接口；材质：外壳采用镁铝合金材质，表面喷砂氧化处理，散热性好；尺寸：212.6×120× 31.2mm；重量：0.362kg","个",1]
[40,"硬盘克隆底座","奥睿科（ORICO）","硬盘接口：SATA （7+15PIN）；产品颜色：黑色；产品材质：高强度ABS材料；传输速率 ：6Gbps；支持容量：单口支持8TB，共最大支持16TB；电源功率：12V/4A；产品适用：2.5/3.5英寸SATA机械硬盘/SSD固态硬盘；产品功能：脱机拷贝，数据传输","个",1]
[41,"信息安全读卡器","Proxmark3","设备主要针对于IC/ID卡破解与写入操作，完美解决IC全加密；高频天线内置、低频天线高信噪比，电压稳定、操作流畅；运行速度快,识别率高，美观高端大气；提供设备资料，两套中文编译软件随您选，技术支持，交流；配套视频教程；\n可用于RFID中嗅探、读取以及克隆及rfid和nfc的嗅探，读写，克隆操作的套件；+D53支持hf和lf","个",2]
[42,"反光板","金贝","直径：110cm；套件内容：柔光板x1；银色、金色、白色、黑色各一面、便携袋x1","套",2]
[43,"6芯光纤","辉宏时代","6芯室内用光纤软光缆；线长50米","捆",1]
[44,"25对大对数电缆","大唐","25对大对数室内电缆；线长50米","捆",1]
[45,"多功能一拖三数据线","酷波","USB接口转苹果，安卓，Type-C，三合一","条",5]
[46,"8口百兆交换机","TP-LINK","TL-SF1008D 8口 10/100M自适应","个",3]
[47,"LED台灯","飞利浦 (PHILIPS) ","型号：72007；功率：4.5w；光源类型：LED；开关类型：触摸开关；产品尺寸(mm)：434*156*263；色温(k)：4000K","只",3]
["2、经管系需求"]
[1,"超五类水晶头",null,"RJ459（100粒/盒）","盒",30]
[2,"公牛拖线插板",null,"B5080-3米全长，盒装（250*92*29 mm）","个",10]
[3,"金士顿U盘",null,"32G","个",6]
["3、外语系需求"]
[1,"耳机","硕美科-声丽(SENICC)ST-2102头戴式电脑耳麦立体声双插头",null,"个",60]
[2,"鼠标","戴尔(DELL)有线USB鼠标笔记本台式机一体机U口家用办公方口MS116黑色",null,"个",20]
[3,"键盘","现代（HYUNDAI）HY-KA7有线USB无边框黑色",null,"个",10]
[4,"电池","5号",null,null,200]
[5,"电池","7号",null,null,200]
[6,"电池","9v锂离子充电电池",null,null,40]