{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["油烟罩"],"not_rendered":{"images":64},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"油烟罩","index":0,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"merged":[[3,0,3,2],[8,0,8,4],[13,0,13,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["序号","名称","技术规格","单位","数量"]
["一、中烹实训室："]
[1,"不锈油网烟罩(左)","宽1150mmx高500mm，壳体材料采用201#不锈板制作,厚度0.8mm;烟罩网采用201#不锈板制作,厚度0.4mm。","米",11.5]
[2,"不锈油网烟罩(右)","宽1150mmx高500mm，壳体材料采用201#不锈板制作,厚度0.8mm;烟罩网采用201#不锈板制作,厚度0.4mm。","米",11.5]
[3,"不锈中岛式油网烟罩","宽1300mmx高500mm，壳体材料采用201#不锈板制作,厚度0.8mm;烟罩网采用201#不锈板制作,厚度0.4mm。","米",4.36]
[4,"镀锌油烟管","宽320mmx高320mm，主体材料采用镀锌板制作,厚度0.8mm。","米",3.5]
["二、西烹饪实训室"]
[1,"不锈油网烟罩(左)","宽1050x高500mm，壳体材料采用201#不锈板制作,厚度0.8mm;烟罩网采用201#不锈板制作,厚度0.4mm。","米",7.1]
[2,"不锈油网烟罩(右)","宽1050mmx高500mm，壳体材料采用201#不锈板制作,厚度0.8mm;烟罩网采用201#不锈板制作,厚度0.4mm。","米",7.1]
[3,"不锈中岛式油网烟罩","宽1200mmx高500mm，壳体材料采用201#不锈板制作,厚度0.8mm;烟罩网采用201#不锈板制作,厚度0.4mm。","米",2.5]
[4,"镀锌油烟管","宽320mmx高320mm，主体材料采用镀锌板制作,厚度0.8mm。","米",6.5]
["三、中西面点实训室"]
[1,"不锈油网烟罩","宽1200mmx高500mm，壳体材料采用201#不锈板制作,厚度0.8mm;烟罩网采用201#不锈板制作,厚度0.4mm。","米",6.9]
[2,"炉后拼墙","宽15mmx高700mm，主体材料采用201#不锈板制作,厚0.8mm。","米",6.9]
[3,"镀锌油烟管","宽320mmx高320mm，主体材料采用镀锌板制作,厚度0.8mm。","米",1.5]